complexType VideoDataTypeAttributesType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
children | DataTypeFormat MPEG2ChannelXON2Format SignalType SignalFormatType ConstantBitRate VariablePeakBitRate EncodingDelay Overlay AudioChannelInput VideoDataAlignment
used by |
element | DataType/VideoDataTypeAttributes
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:complexType name="VideoDataTypeAttributesType"> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="DataTypeFormat" type="TmatsCommon:VideoDataTypeFormatType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VTF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MPEG2ChannelXON2Format" type="TmatsCommon:VideoMPEG2FormatType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VXF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SignalType" type="TmatsCommon:VideoSignalTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VST</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SignalFormatType" type="TmatsCommon:VideoSignalFormatTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VSF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ConstantBitRate" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CBR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VariablePeakBitRate" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VBR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EncodingDelay" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VED</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Overlay" type="OverlayType" minOccurs="0"/> <xs:element name="AudioChannelInput" type="AudioChannelInputType" minOccurs="0"/> <xs:element name="VideoDataAlignment" type="TmatsCommon:EndianType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VDA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute ref="TmatsCommon:TmatsVersion"/> </xs:complexType>

element VideoDataTypeAttributesType/DataTypeFormat

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | TmatsCommon:VideoDataTypeFormatType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Format 0 (MPEG-2/H.264)
enumeration | Format 1 (MPEG-2 ISO 13818)
enumeration | Format 2 (MPEG-4 ISO 14496)
annotation |
documentation
VTF
source | <xs:element name="DataTypeFormat" type="TmatsCommon:VideoDataTypeFormatType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VTF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/MPEG2ChannelXON2Format

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | TmatsCommon:VideoMPEG2FormatType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | 2ON2 (MPEG-2)
enumeration | 264ON2 (H.264)
annotation |
documentation
VXF
source | <xs:element name="MPEG2ChannelXON2Format" type="TmatsCommon:VideoMPEG2FormatType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VXF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/SignalType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | TmatsCommon:VideoSignalTypeType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Auto Detect
enumeration | Composite
enumeration | YUV
enumeration | S-Video
enumeration | DVI
enumeration | RGB
enumeration | SDI
enumeration | VGA
annotation |
documentation
VST
source | <xs:element name="SignalType" type="TmatsCommon:VideoSignalTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VST</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/SignalFormatType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | TmatsCommon:VideoSignalFormatTypeType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Auto Detect
enumeration | NTSC
enumeration | PAL
enumeration | ATSC
enumeration | DVB
enumeration | ISDB
enumeration | SECAM
annotation |
documentation
VSF
source | <xs:element name="SignalFormatType" type="TmatsCommon:VideoSignalFormatTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VSF</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/ConstantBitRate

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | xs:double
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
CBR
source | <xs:element name="ConstantBitRate" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CBR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/VariablePeakBitRate

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | xs:double
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
VBR
source | <xs:element name="VariablePeakBitRate" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VBR</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/EncodingDelay

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | xs:nonNegativeInteger
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
VED
source | <xs:element name="EncodingDelay" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VED</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element VideoDataTypeAttributesType/Overlay

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | OverlayType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | Enabled XPosition YPosition EventToggleEnabled Format Background
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:element name="Overlay" type="OverlayType" minOccurs="0"/>

element VideoDataTypeAttributesType/AudioChannelInput

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | AudioChannelInputType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | Left Right
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:element name="AudioChannelInput" type="AudioChannelInputType" minOccurs="0"/>

element VideoDataTypeAttributesType/VideoDataAlignment

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | TmatsCommon:EndianType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Big Endian
enumeration | Little Endian
annotation |
documentation
VDA
source | <xs:element name="VideoDataAlignment" type="TmatsCommon:EndianType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>VDA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy