complexType InputDataType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
children | PCMCode BitRate Encrypted Polarity AutoPolarityCorrection DataDirection DataRandomized RandomizerLength
used by |
element | PCMFormatAttributesType/InputData
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:complexType name="InputDataType"> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="PCMCode" type="TmatsCommon:PCMCodeType" default="NRZ-L" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BitRate" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Encrypted" type="TmatsCommon:EncryptedType" default="Unencrypted" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Polarity" type="TmatsCommon:PolarityType" default="Normal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AutoPolarityCorrection" type="TmatsCommon:YesNoType" default="No" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDirection" type="TmatsCommon:NormalReversedType" default="Normal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D6</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataRandomized" type="TmatsCommon:YesNoType" default="No" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D7</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RandomizerLength" type="TmatsCommon:RandomizerLengthType" default="Standard" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute ref="TmatsCommon:TmatsVersion"/> </xs:complexType>

element InputDataType/PCMCode

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:PCMCodeType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | NRZ-L
facets |
enumeration | NRZ-L
enumeration | NRZ-M
enumeration | NRZ-S
enumeration | BIO-L
enumeration | BIO-M
enumeration | BIO-S
enumeration | RNRZ-L
enumeration | Other
annotation |
documentation
D1
source | <xs:element name="PCMCode" type="TmatsCommon:PCMCodeType" default="NRZ-L" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/BitRate

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | restriction of xs:double
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
minInclusive | 10
annotation |
documentation
D2
source | <xs:element name="BitRate" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:minInclusive value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element InputDataType/Encrypted

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:EncryptedType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | Unencrypted
facets |
enumeration | Encrypted
enumeration | Unencrypted
annotation |
documentation
D3
source | <xs:element name="Encrypted" type="TmatsCommon:EncryptedType" default="Unencrypted" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/Polarity

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:PolarityType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | Normal
facets |
enumeration | Normal
enumeration | Inverted
annotation |
documentation
D4
source | <xs:element name="Polarity" type="TmatsCommon:PolarityType" default="Normal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/AutoPolarityCorrection

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:YesNoType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | No
facets |
enumeration | Yes
enumeration | No
annotation |
documentation
D5
source | <xs:element name="AutoPolarityCorrection" type="TmatsCommon:YesNoType" default="No" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/DataDirection

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:NormalReversedType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | Normal
facets |
enumeration | Normal
enumeration | Reversed
annotation |
documentation
D6
source | <xs:element name="DataDirection" type="TmatsCommon:NormalReversedType" default="Normal" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D6</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/DataRandomized

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:YesNoType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | No
facets |
enumeration | Yes
enumeration | No
annotation |
documentation
D7
source | <xs:element name="DataRandomized" type="TmatsCommon:YesNoType" default="No" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D7</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element InputDataType/RandomizerLength

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | TmatsCommon:RandomizerLengthType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | Standard
facets |
enumeration | Standard
enumeration | Other
enumeration | Not Applicable
annotation |
documentation
D8
source | <xs:element name="RandomizerLength" type="TmatsCommon:RandomizerLengthType" default="Standard" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>D8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy