simpleType FibreChannelSpeedType

namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsRGroup.xsd
type | restriction of xs:string
used by |
element | FibreChannelDataTypeAttributesType/FibreChannelSpeed
facets |
enumeration | 1GFC (1.0625 Gbit/s)
enumeration | 2GFC (2.125 Gbit/s)
enumeration | 4GFC (4.25 Gbit/s)
enumeration | 8GFC (8.5 Gbit/s)
enumeration | 10GFC (10.52 Gbit/s)
enumeration | 16GFC (14.025 Gbit/s)
enumeration | 32GFC (28.05 Gbit/s)
annotation |
documentation
Added in 106-15
source | <xs:simpleType name="FibreChannelSpeedType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Added in 106-15</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1GFC (1.0625 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="2GFC (2.125 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="4GFC (4.25 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="8GFC (8.5 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="10GFC (10.52 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="16GFC (14.025 Gbit/s)"/> <xs:enumeration value="32GFC (28.05 Gbit/s)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy