complexType CRCType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
children | Type CheckWordStartingBit DataStartBit DataNumberOfBits
used by |
element | FormatType/CRC
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:complexType name="CRCType"> <xs:sequence> <xs:element name="Type" default="None" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRC</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CRC-16-ANSI"/> <xs:enumeration value="CRC-16-CCITT"/> <xs:enumeration value="CRC-32-ANSI"/> <xs:enumeration value="None"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CheckWordStartingBit" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCCB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataStartBit" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCDB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataNumberOfBits" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCDN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute ref="TmatsCommon:TmatsVersion"/> </xs:complexType>

element CRCType/Type

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | restriction of xs:string
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
default | None
facets |
enumeration | CRC-16-ANSI
enumeration | CRC-16-CCITT
enumeration | CRC-32-ANSI
enumeration | None
annotation |
documentation
CRC
source | <xs:element name="Type" default="None" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRC</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="CRC-16-ANSI"/> <xs:enumeration value="CRC-16-CCITT"/> <xs:enumeration value="CRC-32-ANSI"/> <xs:enumeration value="None"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element CRCType/CheckWordStartingBit

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | xs:positiveInteger
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
CRCCB
source | <xs:element name="CheckWordStartingBit" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCCB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element CRCType/DataStartBit

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | xs:positiveInteger
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
CRCDB
source | <xs:element name="DataStartBit" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCDB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element CRCType/DataNumberOfBits

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsPGroup.xsd
type | xs:positiveInteger
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
CRCDN
source | <xs:element name="DataNumberOfBits" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>CRCDN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy