complexType IRIGSubcarrierType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
children | TmatsM:Number TmatsM:DataType TmatsM:ModulationSense TmatsM:LowPassFilter TmatsM:DataLinkName TmatsM:MeasurementName
used by |
element | SubcarriersType/IRIGSubcarrier
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
source | <xs:complexType name="IRIGSubcarrierType"> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Number" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataType" type="TmatsCommon:LinkTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ModulationSense" type="TmatsCommon:PositiveNegative" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LowPassFilter" type="TmatsM:LowPassFilterType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SIF1 and SIF2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Based upon the SI2 Value</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="DataLinkName" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI\DLN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MeasurementName" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI\MN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> <xs:attribute ref="TmatsCommon:TmatsVersion"/> </xs:complexType>

element IRIGSubcarrierType/Number

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | xs:nonNegativeInteger
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
SI1
source | <xs:element name="Number" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element IRIGSubcarrierType/DataType

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | TmatsCommon:LinkTypeType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Analog
enumeration | PCM
enumeration | Other
annotation |
documentation
SI2
source | <xs:element name="DataType" type="TmatsCommon:LinkTypeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element IRIGSubcarrierType/ModulationSense

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | TmatsCommon:PositiveNegative
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
enumeration | Positive
enumeration | Negative
annotation |
documentation
SI3
source | <xs:element name="ModulationSense" type="TmatsCommon:PositiveNegative" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element IRIGSubcarrierType/LowPassFilter

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | LowPassFilterType
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | TmatsM:Bandwidth TmatsM:Type
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | annotation
TmatsVersion |  |  |  |  |
documentation
The IRIG version this document conforms to
documentation
Added 106-15 as an option
annotation |
documentation
SIF1 and SIF2
source | <xs:element name="LowPassFilter" type="TmatsM:LowPassFilterType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SIF1 and SIF2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element IRIGSubcarrierType/DataLinkName

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | xs:string
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
SI\DLN
source | <xs:element name="DataLinkName" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI\DLN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element IRIGSubcarrierType/MeasurementName

diagram |
namespace | http://www.wsmr.army.mil/RCCsite/Documents/106-15_Telemetry_Standards/schemas/TMATS/TmatsMGroup.xsd
type | xs:string
properties |
isRef | 0
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
annotation |
documentation
SI\MN
source | <xs:element name="MeasurementName" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SI\MN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy